| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - a -

- A_PIN : DC1410AB.ino , DC1410AA.ino
- ack_error : DC1812AA.ino , DC2561.ino , DC998A.ino , DC1812A-B.ino , DC2024A.ino , DC2217A.ino , DC1496BB.ino , DC1697A.ino , DC2156.ino
- ad7124_handler : EVAL-AD7124-8.ino
- ADAX : LTC68041.cpp , LTC68042.cpp
- adc_2x : DC939A.ino
- adc_code : DC2071AA.ino
- adc_command : DC2071AA.ino
- ADC_CONVERSION_MODE : DC2515.ino , DC2259.ino , DC2350AA.ino , DC2350AB.ino
- ADC_DCP : DC2515.ino , DC2259.ino , DC2350AA.ino , DC2350AB.ino
- ADC_OPT : DC2515.ino , DC2259.ino , DC2350AA.ino , DC2350AB.ino
- adc_rejection : DC939A.ino
- adc_voltage : DC2071AA.ino
- ADCOPT : DC2515.ino , DC2259.ino , DC2350AA.ino , DC2350AB.ino
- ADCV : LTC68041.cpp , LTC68042.cpp
- addr2ch : CN0416_capitalizer.ino , CN0416_echo_node.ino
- address : DC2091A.ino
- address_map : DC1678A.ino , DC935A.ino , DC579A.ino , DC809A.ino , DC934A.ino , DC1466.ino , DC1534A.ino , DC1703A.ino , DC1397A.ino , DC1529A.ino , vmClock.ino
- adin2_gain : LTM9100.h , DC2423A.ino
- adin_gain : LTM9100.h , DC2423A.ino
- adin_lsb : DC998A.ino
- alarms : DC2343A.ino
- alert1_code : DC2156.ino
- alert2_code : DC2156.ino
- alert_code : DC1812A-B.ino , DC1697A.ino , DC1812AA.ino , DC1496BB.ino
- An0 : DC2218A.ino
- An1 : DC2218A.ino
- An2 : DC2218A.ino
- analogInPin : LT1054_voltage_mode_buck_DC_ctrl.ino , LT1054_voltage_mode_buck.ino
- analogOutPin : LT1054_voltage_mode_buck.ino , LT1054_voltage_mode_buck_DC_ctrl.ino
- arduino_spi_modes : platform_drivers.cpp
- array_size : LTC2442_Datalogger.ino
- AUX_CH_TO_CONVERT : DC2350AB.ino , DC2259.ino , DC2515.ino , DC2350AA.ino
- aux_codes : DC1894.ino , DC1942.ino