| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - c -

- calculate() : LT_SMBus
- changePMBus() : LT_PMBusDevice , LT_PMBusRail
- changeSpeed() : LT_I2CBus
- CheckButton() : EasySMU_IOpanel
- checkCRC() : LT_SMBus
- clearAllFaults() : LT_PMBus
- clearFaultLog() : LT_FaultLog , LT_PMBusDevice , LT_PMBusDeviceLTC2974 , LT_PMBusDeviceLTC2977 , LT_PMBusDeviceLTC2978 , LT_PMBusDeviceLTC2980 , LT_PMBusDeviceLTC3880 , LT_PMBusDeviceLTC3882 , LT_PMBusDeviceLTC3883 , LT_PMBusDeviceLTM2987 , LT_PMBusDeviceLTM4675 , LT_PMBusDeviceLTM4676 , LT_PMBusDeviceLTM4677
- clearFaults() : LT_PMBus , LT_PMBusDevice , LT_PMBusRail
- clearFaultsGlobal() : LT_PMBus
- codeSetCommitVoltageSource() : EasySMU
- codeStepVoltageSourceSetting() : EasySMU
- color565() : Adafruit_ILI9341
- commandList() : Adafruit_ILI9341
- CommitCurrentSourceSetting() : EasySMU
- CommitVoltageSourceSetting() : EasySMU
- compareRamWithNvm() : LT_PMBus
- constructTable() : LT_SMBus
- contains() : Adafruit_GFX_Button
- cp437() : Adafruit_GFX