| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - d -

- D4 : LTC2492_Thermocouple_Meter.ino , Precision_Voltage_Source.ino , Synth.ino
- D5 : LTC2492_Thermocouple_Meter.ino , Precision_Voltage_Source.ino , Synth.ino
- D6 : Precision_Voltage_Source.ino , Synth.ino , LTC2492_Thermocouple_Meter.ino
- D7 : LTC2492_Thermocouple_Meter.ino , Precision_Voltage_Source.ino , Synth.ino
- DAC_A : DC2197.ino , Margining.ino
- DAC_B : Margining.ino , DC2197.ino
- DAC_C : DC2197.ino
- DAC_D : DC2197.ino
- DAC_SELECTED : DC1684AB.ino , DC1684AA.ino
- dac_selection : EVAL-AD5686R.ino , EVAL-AD5696R.ino
- DACA_RANGE_HIGH : DC1684AB.ino , DC1684AA.ino
- DACA_RANGE_LOW : DC1684AB.ino , DC1684AA.ino
- DACB_RANGE_HIGH : DC1684AB.ino , DC1684AA.ino
- DACB_RANGE_LOW : DC1684AB.ino , DC1684AA.ino
- data : DC2094A.ino , DC1674A.ino , DC572A.ino
- data_point_counter : DC2343A.ino
- dc1605_dac_address : DC1605B.ino
- dc1613_addresses : program.ino
- dc1633_dac_address : DC1633B.ino
- dc2248_board_connected : DC2248A.ino
- DC2430_Bin : DC2430A.ino
- dc2430_en_Pin : DC2248A.ino , DC2609A.ino , DC2610A.ino
- dc2430_site_A0_APin : DC2248A.ino , DC2609A.ino , DC2610A.ino
- dc2430_site_A1_APin : DC2248A.ino , DC2609A.ino , DC2610A.ino
- dc2430_site_A2_APin : DC2248A.ino , DC2609A.ino , DC2610A.ino
- dc2430_site_DA0_Pin : DC2248A.ino , DC2609A.ino , DC2610A.ino
- dc2430_site_DA1_Pin : DC2248A.ino , DC2609A.ino , DC2610A.ino
- dc2430_site_DA2_Pin : DC2248A.ino , DC2609A.ino , DC2610A.ino
- DC2430_testmode_ctr : DC2430A.ino
- DC2609_board_connected : DC2609A.ino
- DC2610_board_connected : DC2610A.ino
- dc590Busy : DC590_subset.ino , DC2574A_KIT.ino
- DCCBIT_0 : DC2515.ino
- DCCBITS : DC2515.ino
- DCCBITS_A : DC2259.ino , DC2350AA.ino , DC2350AB.ino
- DCCBITS_B : DC2350AA.ino , DC2350AB.ino
- DCTOBITS : DC2515.ino , DC2259.ino , DC2350AA.ino , DC2350AB.ino
- DE485_F232_val : DC2364A.ino
- delay_ms : DC1558_DC1808.ino , DC1976A.ino
- demo_board : QuikEval_EEPROM.cpp , QuikEval_EEPROM.h , QuikEval_EEPROM_Wire.cpp , QuikEval_EEPROM_Wire.h
- demo_board_connected : DC1466.ino , DC1697A.ino , DC1012A_B.ino , DC2156.ino , DC1009AA.ino , DC2334A.ino , DC1846A.ino , DC1785A.ino , Synth.ino , DC1208A.ino , DC742A.ino , DC2024A.ino , DC1649A.ino , DC1684AA.ino , DC746A.ino , DC1529A.ino , DC1795A.ino , DC2248A.ino , DC572A.ino , LTC2492_Panel_Meter.ino , _24xx_iso_spi_poll.ino , DC2609A.ino , DC2692A.ino , DC1954A.ino , DC2376A.ino , vmClock.ino , DC1703A.ino , DC579A.ino , DC935A.ino , DC1959A.ino , DC2430A.ino , _24xx_iso_spi_delay.ino , Precision_Voltage_Source.ino , DC2610A.ino , DC806A.ino , DC1444A.ino , DC2094A.ino , DC571A.ino , DC570A.ino , DC1410AB.ino , DC1976A.ino , DC1490.ino , DC1812AA.ino , DC1496BB.ino , DC1684AB.ino , DC2025A.ino , DC1558_DC1808.ino , DC1397A.ino , DC1678A.ino , DC1491A.ino , DC934A.ino , DC809A.ino , DC1012AA.ino , DC1410AA.ino , DC1011AB.ino , DC798B.ino , DC941A.ino , DC1705C.ino , DC939A.ino , DC2217A.ino , DC1011AA.ino , DC998A.ino , DC1812A-B.ino , DC1534A.ino , DC1333A.ino , DC2561.ino , DC1338.ino , DC2196A.ino , DC1880A.ino
- demo_board_connected_man : DC2430A.ino
- demo_name : DC1976A.ino , vmClock.ino , Synth.ino , DC1880A.ino , LTC24XX_general_test.ino
- demo_name_1 : DC1558_DC1808.ino
- demo_name_2 : DC1558_DC1808.ino
- descr : DC2741_production_test.ino
- detector : rail_logger.ino , device_logger.ino , DC1989A.ino
- device : EVAL-ADT7420.ino , device_logger.ino , EVAL-AD5933.ino , EVAL-AD5696R.ino , rail_logger.ino , EVAL-AD5686R.ino , CN-0413.ino
- devices : rail_logger.ino , device_logger.ino
- di_toggle : DC2364A.ino
- DI_val : DC2364A.ino
- DIFF_CONFIG_ARRAY : LTC2449_Datalogger.ino , LTC24XX_general_test.ino
- DIS_RED : DC2515.ino
- discharged_capacity : DC2343A.ino
- display_code : DC2071AA.ino
- dodisplay : rail_logger.ino
- doprint : device_logger.ino , rail_logger.ino
- DOWN : Precision_Voltage_Source.ino , Synth.ino
- DTMEN : DC2350AB.ino , DC2350AA.ino