| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - m -

- MADCTL_BGR : Adafruit_ILI9341.cpp
- MADCTL_MH : Adafruit_ILI9341.cpp
- MADCTL_ML : Adafruit_ILI9341.cpp
- MADCTL_MV : Adafruit_ILI9341.cpp
- MADCTL_MX : Adafruit_ILI9341.cpp
- MADCTL_MY : Adafruit_ILI9341.cpp
- MADCTL_RGB : Adafruit_ILI9341.cpp
- MAX_NUM_LTC4155_INSTANCES : LTC4155.h
- MAX_RECORD_SIZE : nvm_data_helpers.cpp
- MAXADCVAL : LTC6115.h
- MAXPRESSURE : breakouttouchpaint.ino , onoffbutton_breakout.ino
- MCLK_pin : LTC2508.h , LTC2512.h
- MD_26HZ_2KHZ : LTC681x.h
- MD_27KHZ_14KHZ : LTC681x.h
- MD_422HZ_1KHZ : LTC681x.h
- MD_7KHZ_3KHZ : LTC681x.h
- MD_FAST : LTC68041.h , LTC68042.h
- MD_FILTERED : LTC68041.h , LTC68042.h
- MD_NORMAL : LTC68041.h , LTC68042.h
- MEAS_LABEL00 : DC2574A_KIT.ino
- MEAS_LABEL01 : DC2574A_KIT.ino
- MEAS_LABEL10 : DC2574A_KIT.ino
- MEAS_LABEL11 : DC2574A_KIT.ino
- MEAS_LABEL20 : DC2574A_KIT.ino
- MEAS_LABEL21 : DC2574A_KIT.ino
- MEAS_LABEL30 : DC2574A_KIT.ino
- MEAS_LABEL31 : DC2574A_KIT.ino
- MEAS_LABEL40 : DC2574A_KIT.ino
- MEAS_LABEL41 : DC2574A_KIT.ino
- MEAS_LABEL50 : DC2574A_KIT.ino
- MEAS_LABEL51 : DC2574A_KIT.ino
- MEAS_LABEL60 : DC2574A_KIT.ino
- MEAS_LABEL61 : DC2574A_KIT.ino
- META_OEM_SERIAL_NUMBER : record_type_definitions.h
- META_SET_GLOBAL_BASE_ADDRESS : record_type_definitions.h
- MFR_ADC_CONTROL : fast_telemetry.ino
- MFR_ADDRESS : LT_PMBus.h
- MFR_COMMON : LT_PMBus.h , retention.ino
- MFR_COMPARE_USER_ALL : LT_PMBus.h
- MFR_CONFIG_ALL : LT_PMBus.h
- MFR_CONFIG_LTC2974 : LT_PMBus.h
- MFR_EE_DATA : LT_PMBus.h , retention.ino
- MFR_EE_ERASE : LT_PMBus.h , retention.ino
- MFR_EE_UNLOCK : LT_PMBus.h , retention.ino
- MFR_EEPROM_STATUS : retention.ino , LT_PMBus.h
- MFR_FAULT_LOG : LT_PMBus.h
- MFR_FAULT_LOG_CLEAR : LT_PMBus.h , retention.ino
- MFR_FAULT_LOG_RESTORE : LT_PMBus.h , retention.ino
- MFR_FAULT_LOG_STATUS : LT_PMBus.h
- MFR_FAULT_LOG_STORE : retention.ino , LT_PMBus.h
- MFR_MODEL : LT_PMBus.h
- MFR_PADS : LT_PMBus.h
- MFR_PAGE_FF_MASK : retention.ino
- MFR_PG_CONFIG_ORIGINAL : DC2675A.ino , DC2875A.ino
- MFR_PG_CONFIG_WRITE_PG : DC2875A.ino , DC2675A.ino
- MFR_PWM_COMP : DC2155A.ino
- MFR_RAIL_ADDRESS : LT_PMBus.h
- MFR_READ_IIN : LT_PMBus.h
- MFR_REAL_TIME : fast_telemetry.ino
- MFR_RESET : retention.ino , LT_PMBus.h
- MFR_SPARE_0 : LT_PMBus.h , retention.ino
- MFR_SPARE_1 : LT_PMBus.h
- MFR_SPARE_2 : LT_PMBus.h
- MFR_SPARE_3 : LT_PMBus.h
- MFR_SPECIAL_ID : retention.ino , LT_PMBus.h
- MFR_TEMP_1_GAIN : LT_PMBus.h
- MFR_TEMP_1_OFFSET : LT_PMBus.h
- MFR_WATCHDOG_T : LT_PMBus.h
- MFR_WATCHDOG_T_FIRST : LT_PMBus.h
- min : Adafruit_GFX.cpp
- MINPRESSURE : breakouttouchpaint.ino , onoffbutton_breakout.ino
- MISO_TIMEOUT : DC2430A.ino , DC590B_enhanced.ino , DC590_subset.ino , DC590B.ino
- MODE485 : DC2364A.ino
- MSB : Linduino.h
- MSW : Linduino.h
- MUX_I2C : platform_drivers.h
- MUX_SPI : platform_drivers.h