| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - d -

- detect() : LT_PMBusDetect , LT_PMBusDeviceLTC2974 , LT_PMBusDeviceLTC2975 , LT_PMBusDeviceLTC2977 , LT_PMBusDeviceLTC2978 , LT_PMBusDeviceLTC2980 , LT_PMBusDeviceLTC3880 , LT_PMBusDeviceLTC3882 , LT_PMBusDeviceLTC3883 , LT_PMBusDeviceLTC3886 , LT_PMBusDeviceLTC3887 , LT_PMBusDeviceLTM2987 , LT_PMBusDeviceLTM4675 , LT_PMBusDeviceLTM4676 , LT_PMBusDeviceLTM4677
- deviceType() : LT_PMBus
- Disable4BitLCD() : LCDKeypad
- disableFaultLog() : LT_FaultLog , LT_PMBusDevice , LT_PMBusDeviceLTC2974 , LT_PMBusDeviceLTC2977 , LT_PMBusDeviceLTC2978 , LT_PMBusDeviceLTC2980 , LT_PMBusDeviceLTC3880 , LT_PMBusDeviceLTC3882 , LT_PMBusDeviceLTC3883 , LT_PMBusDeviceLTM2987 , LT_PMBusDeviceLTM4675 , LT_PMBusDeviceLTM4676 , LT_PMBusDeviceLTM4677
- DisableOutput() : EasySMU
- disablePec() : LT_PMBus
- disableWriteProtect() : LT_PMBus
- disableWriteProtectGlobal() : LT_PMBus
- DisplayCurrentSourceSetting() : EasySMU_IOpanel
- DisplayMeasuredCurrent() : EasySMU_IOpanel
- DisplayMeasuredVoltage() : EasySMU_IOpanel
- DisplaySMULabel() : EasySMU_IOpanel
- DisplayTemperatureOfIadc() : EasySMU_IOpanel
- DisplayTemperatureOfVadc() : EasySMU_IOpanel
- DisplayVoltageSourceSetting() : EasySMU_IOpanel
- doCalculate() : LT_SMBus
- drawBitmap() : Adafruit_GFX
- drawButton() : Adafruit_GFX_Button
- drawChar() : Adafruit_GFX
- drawCircle() : Adafruit_GFX
- drawCircleHelper() : Adafruit_GFX
- drawFastHLine() : Adafruit_GFX , Adafruit_ILI9341
- drawFastVLine() : Adafruit_GFX , Adafruit_ILI9341
- drawLine() : Adafruit_GFX
- drawPixel() : Adafruit_GFX , Adafruit_ILI9341 , GFXcanvas1
- drawRect() : Adafruit_GFX
- drawRoundRect() : Adafruit_GFX
- drawTriangle() : Adafruit_GFX
- drawXBitmap() : Adafruit_GFX
- dumpBin() : LT_FaultLog
- dumpBinary() : LT_2974FaultLog , LT_2975FaultLog , LT_2977FaultLog , LT_2978FaultLog , LT_3880FaultLog , LT_3882FaultLog , LT_3883FaultLog , LT_3887FaultLog , LT_FaultLog