| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - i -

- i2cbus_ : LT_SMBusBase
- Iadc_code_ : EasySMU
- ic_reg : cell_asic
- id : gpio_desc , i2c_desc , i2c_init_param , spi_desc , spi_init_param
- Idac_pulldown_code_ : EasySMU
- Idac_pullup_code_ : EasySMU
- iin_data : LT_2975FaultLog::FaultLogReadLoopLtc2975
- iin_peaks : LT_2975FaultLog::FaultLogPeaksLtc2975
- iout0_peaks : LT_2974FaultLog::FaultLogPeaksLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogPeaksLtc2975
- iout1_peaks : LT_2974FaultLog::FaultLogPeaksLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogPeaksLtc2975
- iout2_peaks : LT_2974FaultLog::FaultLogPeaksLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogPeaksLtc2975
- iout3_peaks : LT_2974FaultLog::FaultLogPeaksLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogPeaksLtc2975
- iout_data0 : LT_2974FaultLog::FaultLogReadLoopLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogReadLoopLtc2975
- iout_data1 : LT_2974FaultLog::FaultLogReadLoopLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogReadLoopLtc2975
- iout_data2 : LT_2974FaultLog::FaultLogReadLoopLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogReadLoopLtc2975
- iout_data3 : LT_2974FaultLog::FaultLogReadLoopLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogReadLoopLtc2975
- is_a_temperature_measurement : channel_table
- isospi_reverse : cell_asic