| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - v -

- VALID : configuration_constants_LTC2983.h , configuration_constants_LTC2984.h , configuration_constants_LTC2986.h
- var1 : DoxygenExample.h
- var2 : DoxygenExample.h
- vdiv_gain : LTC2492_Panel_Meter.ino
- verbose : LT1054_voltage_mode_buck_DC_ctrl.ino , LT1054_voltage_mode_buck.ino
- VIN : LTC2492_original.h
- VIN_OV_FAULT_LIMIT : LT_PMBus.h
- VIN_OV_WARN_LIMIT : LT_PMBus.h
- VIN_UV_FAULT_LIMIT : LT_PMBus.h
- VIN_UV_WARN_LIMIT : LT_PMBus.h
- VOLTAGE : configuration_constants_LTC2986.h , configuration_constants_LTC2983.h , configuration_constants_LTC2984.h
- VOUT_CH_BASE : configuration_constants_LTC2983.h , configuration_constants_LTC2984.h , configuration_constants_LTC2986.h
- VOUT_COMMAND : LT_PMBus.h
- VOUT_MARGIN_HIGH : LT_PMBus.h
- VOUT_MARGIN_LOW : LT_PMBus.h
- VOUT_MAX : LT_PMBus.h
- VOUT_MODE : LT_PMBus.h
- VOUT_OV_FAULT_LIMIT : LT_PMBus.h
- VOUT_OV_FAULT_RESPONSE : LT_PMBus.h
- VOUT_OV_WARN_LIMIT : LT_PMBus.h
- VOUT_UV_FAULT_LIMIT : LT_PMBus.h
- VOUT_UV_FAULT_RESPONSE : LT_PMBus.h
- VOUT_UV_WARN_LIMIT : LT_PMBus.h
- VREF : LTC2348.h
- VREF1 : DC1096B.ino
- VREF2 : DC1096B.ino