| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - c -

- c_codes : cv
- cal_key : EasySMU::eeprom_data_union::data_struct_type , eeprom_data_union::data_struct_type
- calibration : EasySMU::eeprom_data_union
- cap_ : LT_PMBusDeviceLTC2974 , LT_PMBusDeviceLTC2975 , LT_PMBusDeviceLTC2977 , LT_PMBusDeviceLTC2978 , LT_PMBusDeviceLTC2980 , LT_PMBusDeviceLTC3880 , LT_PMBusDeviceLTC3882 , LT_PMBusDeviceLTC3883 , LT_PMBusDeviceLTC3886 , LT_PMBusDeviceLTC3887 , LT_PMBusDeviceLTM2987 , LT_PMBusDeviceLTM4675 , LT_PMBusDeviceLTM4676 , LT_PMBusDeviceLTM4677
- capabilities : tRailDef
- cell_channels : register_cfg
- cell_pec : pec_counter
- cells : cell_asic
- cfgr_pec : pec_counter
- chan_status0 : LT_2974FaultLog::FaultLogReadStatusLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogReadStatusLtc2975 , LT_2977FaultLog::FaultLogReadStatusLtc2977
- chan_status1 : LT_2974FaultLog::FaultLogReadStatusLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogReadStatusLtc2975 , LT_2977FaultLog::FaultLogReadStatusLtc2977
- chan_status2 : LT_2974FaultLog::FaultLogReadStatusLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogReadStatusLtc2975 , LT_2977FaultLog::FaultLogReadStatusLtc2977
- chan_status3 : LT_2974FaultLog::FaultLogReadStatusLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogReadStatusLtc2975 , LT_2977FaultLog::FaultLogReadStatusLtc2977
- chan_status4 : LT_2977FaultLog::FaultLogReadStatusLtc2977
- chan_status5 : LT_2977FaultLog::FaultLogReadStatusLtc2977
- chan_status6 : LT_2977FaultLog::FaultLogReadStatusLtc2977
- chan_status7 : LT_2977FaultLog::FaultLogReadStatusLtc2977
- channel : channel_table
- chip_select : spi_desc , spi_init_param
- com : cell_asic
- CommandCode : tRecordHeaderAddressAndCommandWithOptionalPEC , tRecordHeaderAddressAndCommandWithoutPEC
- config : cell_asic
- configb : cell_asic
- controller : tRailDef
- coulomb_counter_overflow : LTC3335_ALARM_TYPE
- crc_count : cell_asic
- crc_polynomial_ : LT_SMBus
- current_measure_LSB : EasySMU::eeprom_data_union::data_struct_type
- current_measure_offset : EasySMU::eeprom_data_union::data_struct_type
- current_measure_output_resistance : EasySMU::eeprom_data_union::data_struct_type
- current_source_pulldown_LSB : EasySMU::eeprom_data_union::data_struct_type
- current_source_pulldown_offset : EasySMU::eeprom_data_union::data_struct_type
- current_source_pullup_LSB : EasySMU::eeprom_data_union::data_struct_type
- current_source_pullup_offset : EasySMU::eeprom_data_union::data_struct_type
- cursor_x : Adafruit_GFX
- cursor_y : Adafruit_GFX
- cyclic_data_count : LT_2977FaultLog::FaultLogPreambleLtc2977