| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - s -

- searchForLCD() : LCDKeypad
- sendByte() : LT_SMBus , LT_SMBusBase , LT_SMBusGroup
- sequenceOff() : LT_PMBus , LT_PMBusRail
- sequenceOffGlobal() : LT_PMBus
- sequenceOn() : LT_PMBus , LT_PMBusRail
- sequenceOnGlobal() : LT_PMBus
- setAddrWindow() : Adafruit_ILI9341
- SetCalibration() : EasySMU
- SetCalibrationSinglePoint() : EasySMU
- setCmlStatusMask() : LT_PMBus
- setCursor() : Adafruit_GFX
- setFont() : Adafruit_GFX
- setIinOcWarnLimit() : LT_PMBus
- setInputStatusMask() : LT_PMBus
- setIoutOcFaultLimit() : LT_PMBus
- setIoutOcFaultLimitWithPage() : LT_PMBus
- setIoutOcFaultLimitWithPagePlus() : LT_PMBus
- setIoutOcWarnLimit() : LT_PMBus
- setIoutOcWarnLimitWithPage() : LT_PMBus
- setIoutOcWarnLimitWithPagePlus() : LT_PMBus
- setIoutStatusMask() : LT_PMBus
- setMfrStatusMask() : LT_PMBus
- setMfrWatchdog() : LT_PMBus
- setMfrWatchdogFirst() : LT_PMBus
- setOtFaultLimit() : LT_PMBus
- setOtFaultLimitWithPage() : LT_PMBus
- setOtFaultLimitWithPagePlus() : LT_PMBus
- setOtWarnLimit() : LT_PMBus
- setOtWarnLimitWithPage() : LT_PMBus
- setOtWarnLimitWithPagePlus() : LT_PMBus
- setPage() : LT_PMBus , LT_PMBusDevice
- setPageWithPolling() : LT_PMBus
- setRailAddress() : LT_PMBus
- setRotation() : Adafruit_GFX , Adafruit_ILI9341
- setSpareData0() : LT_PMBus
- setSpeed() : LT_PMBusDevice , LT_PMBusDeviceManager
- setTemp1Gain() : LT_PMBus
- setTemp1Offset() : LT_PMBus
- setTemperatureStatusMask() : LT_PMBus
- setTextColor() : Adafruit_GFX
- setTextSize() : Adafruit_GFX
- setTextWrap() : Adafruit_GFX
- setToffDelay() : LT_PMBus
- setToffFall() : LT_PMBus
- setToffMaxWarnLimit() : LT_PMBus
- setTonDelay() : LT_PMBus
- setTonMaxFaultLimit() : LT_PMBus
- setTonRise() : LT_PMBus
- setUserData03() : LT_PMBus
- setUserData04() : LT_PMBus
- setUtFaultLimit() : LT_PMBus
- setUtFaultLimitWithPage() : LT_PMBus
- setUtFaultLimitWithPagePlus() : LT_PMBus
- setUtWarnLimit() : LT_PMBus
- setUtWarnLimitWithPage() : LT_PMBus
- setUtWarnLimitWithPagePlus() : LT_PMBus
- setVinOvFaultLimit() : LT_PMBus
- setVinOvWarningLimit() : LT_PMBus
- setVinOvWarnLimit() : LT_PMBus
- setVinUvFaultLimit() : LT_PMBus
- setVinUvWarnLimit() : LT_PMBus
- setVout() : LT_PMBus , LT_PMBusDevice , LT_PMBusRail
- setVoutMarginHigh() : LT_PMBus
- setVoutMarginHighWithPage() : LT_PMBus
- setVoutMarginHighWithPagePlus() : LT_PMBus
- setVoutMarginLow() : LT_PMBus
- setVoutMarginLowWithPage() : LT_PMBus
- setVoutMarginLowWithPagePlus() : LT_PMBus
- setVoutMax() : LT_PMBus
- setVoutMaxWithPage() : LT_PMBus
- setVoutMaxWithPagePlus() : LT_PMBus
- setVoutMin() : LT_PMBus
- setVoutMinWithPage() : LT_PMBus
- setVoutMinWithPagePlus() : LT_PMBus
- setVoutOvFaultLimit() : LT_PMBus
- setVoutOvFaultLimitWithPage() : LT_PMBus
- setVoutOvFaultLimitWithPagePlus() : LT_PMBus
- setVoutOvWarnLimit() : LT_PMBus
- setVoutOvWarnLimitWithPage() : LT_PMBus
- setVoutOvWarnLimitWithPagePlus() : LT_PMBus
- setVoutStatusMask() : LT_PMBus
- setVoutUvFaultLimit() : LT_PMBus
- setVoutUvFaultLimitWithPage() : LT_PMBus
- setVoutUvFaultLimitWithPagePlus() : LT_PMBus
- setVoutUvWarnLimit() : LT_PMBus
- setVoutUvWarnLimitWithPage() : LT_PMBus
- setVoutUvWarnLimitWithPagePlus() : LT_PMBus
- setVoutWithPage() : LT_PMBus
- setVoutWithPagePlus() : LT_PMBus
- setVoutWithSupervision() : LT_PMBus
- setVoutWithSupervisionWithPage() : LT_PMBus
- setVoutWithSupervisionWithPagePlus() : LT_PMBus
- smbus() : LT_PMBus , LT_PMBusDevice
- spiread() : Adafruit_ILI9341
- spiwrite() : Adafruit_ILI9341
- startGroupProtocol() : LT_I2CBus , LT_PMBus
- storeToNvm() : LT_PMBus
- storeToNvmAll() : LT_PMBus
- storeToNvmGlobal() : LT_PMBus