| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - b -

- BC_ADDR : LT3965.h
- BEFORE_BEGIN : record_type_definitions.h
- BEFORE_INSYSTEM_PROGRAMMING_BEGIN : record_type_definitions.h
- BIPOLAR : LTC2642.h
- bitMaskClr : LTC2947.h
- bitMaskClrChk : LTC2947.h
- bitMaskSet : LTC2947.h
- bitMaskSetChk : LTC2947.h
- bitMaskSetClr : LTC2947.h
- BM2BITPOS : LTC2947.h
- BOXSIZE : touchpaint.ino , breakouttouchpaint.ino , CapTouchPaint.ino
- BUFFPIXEL : spitftbitmap.ino
- BUSY : retention.ino
- BUTTONPIN : LT3965.h