| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - s -

- sctrl : cell_asic
- sctrlb : cell_asic
- serialNumber : t_RECORD_META_OEM_SERIAL_NUMBER
- shared_time : LT_2974FaultLog::FaultLogPreambleLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogPreambleLtc2975 , LT_2977FaultLog::FaultLogPreambleLtc2977 , LT_2978FaultLog::FaultLogPreambleLtc2978 , LT_3880FaultLog::FaultLogPreambleLtc3880 , LT_3882FaultLog::FaultLogPreambleLtc3882 , LT_3883FaultLog::FaultLogPreambleLtc3883 , LT_3887FaultLog::FaultLogPreambleLtc3887
- shared_time_byte0 : LT_FaultLog::FaultLogTimeStamp
- shared_time_byte1 : LT_FaultLog::FaultLogTimeStamp
- shared_time_byte2 : LT_FaultLog::FaultLogTimeStamp
- shared_time_byte3 : LT_FaultLog::FaultLogTimeStamp
- shared_time_byte4 : LT_FaultLog::FaultLogTimeStamp
- shared_time_byte5 : LT_FaultLog::FaultLogTimeStamp
- sid : cell_asic
- slave_address : i2c_desc , i2c_init_param
- smbus_ : LT_SMBusARA
- SMUselected_ : EasySMU_IOpanel
- soft_span_range : eeprom_data_union::data_struct_type
- start_button_pressed_ : EasySMU_IOpanel
- stat : cell_asic
- stat_channels : register_cfg
- stat_codes : st
- stat_pec : pec_counter
- status_iout : LT_2974FaultLog::ChanStatus , LT_2974FaultLog::IoutData , LT_2975FaultLog::ChanStatus , LT_2975FaultLog::IoutData
- status_mfr : LT_2974FaultLog::VoutData , LT_2975FaultLog::VoutData , LT_2977FaultLog::ChanStatus , LT_2977FaultLog::VoutData , LT_2978FaultLog::VoutData
- status_mfr_specific : LT_2974FaultLog::ChanStatus , LT_2975FaultLog::ChanStatus
- status_mfr_specificP0 : LT_3880FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3880 , LT_3882FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3882 , LT_3883FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3883 , LT_3887FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3887
- status_mfr_specificP1 : LT_3880FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3880 , LT_3882FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3882 , LT_3887FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3887
- status_temp : LT_2974FaultLog::TempData , LT_2975FaultLog::TempData , LT_2977FaultLog::TempData , LT_2977FaultLog::TempStatus , LT_2978FaultLog::TempData
- status_vin : LT_2974FaultLog::VinData , LT_2974FaultLog::VinStatus , LT_2975FaultLog::VinData , LT_2975FaultLog::VinStatus , LT_2977FaultLog::VinData , LT_2977FaultLog::VinStatus , LT_2978FaultLog::VinData , LT_2978FaultLog::VinStatus
- status_vout : LT_2974FaultLog::ChanStatus , LT_2974FaultLog::VoutData , LT_2975FaultLog::ChanStatus , LT_2975FaultLog::VoutData , LT_2977FaultLog::ChanStatus , LT_2977FaultLog::VoutData , LT_2978FaultLog::VoutData
- status_vout_p0 : LT_3880FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3880 , LT_3882FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3882 , LT_3883FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3883 , LT_3887FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3887
- status_vout_p1 : LT_3880FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3880 , LT_3882FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3882 , LT_3887FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3887
- status_word_p0 : LT_3880FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3880 , LT_3882FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3882 , LT_3883FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3883 , LT_3887FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3887
- status_word_p1 : LT_3880FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3880 , LT_3882FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3882 , LT_3887FaultLog::FaultLogReadLoopLtc3887
- system_open_wire : cell_asic