| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - f -

- fault_log_loop : LT_3880FaultLog::FaultLogLtc3880 , LT_3882FaultLog::FaultLogLtc3882 , LT_3883FaultLog::FaultLogLtc3883 , LT_3887FaultLog::FaultLogLtc3887
- fault_log_status : LT_2974FaultLog::FaultLogPreambleLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogPreambleLtc2975 , LT_2977FaultLog::FaultLogPreambleLtc2977
- faultLog2974 : LT_2974FaultLog
- faultLog2975 : LT_2975FaultLog
- faultLog2977 : LT_2977FaultLog
- faultLog2978 : LT_2978FaultLog
- faultLog3880 : LT_3880FaultLog
- faultLog3882 : LT_3882FaultLog
- faultLog3883 : LT_3883FaultLog
- faultLog3887 : LT_3887FaultLog
- file_descriptor : port_configuration_t
- first : GFXfont
- firstValidByte : LT_2974FaultLog::FaultLogLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogLtc2975 , LT_2977FaultLog::FaultLogLtc2977 , LT_2978FaultLog::FaultLogLtc2978
- flags : st
- float_current_source_setting_ : EasySMU
- flt_measured_current_ : EasySMU
- flt_measured_voltage_ : EasySMU
- flt_temperature_of_Iadc_ : EasySMU
- flt_temperature_of_Vadc_ : EasySMU
- found_address_ : LT_SMBusBase
- foundLCD : LCDKeypad