| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - _ -

- _IMINUS : EasySMU_IOpanel.h
- _IMINUSMINUS : EasySMU_IOpanel.h
- _IPLUS : EasySMU_IOpanel.h
- _IPLUSPLUS : EasySMU_IOpanel.h
- _NONE : EasySMU_IOpanel.h
- _SMU0 : EasySMU_IOpanel.h
- _SMU1 : EasySMU_IOpanel.h
- _SMU2 : EasySMU_IOpanel.h
- _SMU3 : EasySMU_IOpanel.h
- _VMINUS : EasySMU_IOpanel.h
- _VMINUSMINUS : EasySMU_IOpanel.h
- _VPLUS : EasySMU_IOpanel.h
- _VPLUSPLUS : EasySMU_IOpanel.h

### - f -

- FAIL : DC2313A.ino

### - g -

- g16 : DC1410AB.ino , DC1410AA.ino
- g32 : DC1410AA.ino , DC1410AB.ino
- g8 : DC1410AB.ino , DC1410AA.ino
- GENERIC_GPIO : platform_drivers.h
- GENERIC_I2C : platform_drivers.h
- GENERIC_SPI : platform_drivers.h

### - l -

- LTC2974 : LT_PMBus.h
- LTC2975 : LT_PMBus.h
- LTC2977 : LT_PMBus.h
- LTC2978 : LT_PMBus.h
- LTC2980 : LT_PMBus.h
- LTC3880 : LT_PMBus.h
- LTC3882 : LT_PMBus.h
- LTC3882_1 : LT_PMBus.h
- LTC3883 : LT_PMBus.h
- LTC3884 : LT_PMBus.h
- LTC3886 : LT_PMBus.h
- LTC3887 : LT_PMBus.h
- LTCUnknown : LT_PMBus.h
- LTM2987 : LT_PMBus.h
- LTM4675 : LT_PMBus.h
- LTM4676 : LT_PMBus.h
- LTM4676A : LT_PMBus.h
- LTM4677 : LT_PMBus.h

### - n -

- NOT_DOWN : DC2313A.ino

### - p -

- PROMPT_CODE : DC579A.ino , DC809A.ino , DC2025A.ino , DC2376A.ino , DC2197.ino , DC1096B.ino , DC2692A.ino , DC1333A.ino , DC1529A.ino , DC1397A.ino , DC1534A.ino , DC934A.ino , DC935A.ino , DC1703A.ino , DC2196A.ino , DC1678A.ino , DC1466.ino
- PROMPT_CURRENT : DC2692A.ino
- PROMPT_VOLTAGE : DC2196A.ino , DC2376A.ino , DC935A.ino , DC934A.ino , DC1529A.ino , DC2197.ino , DC1397A.ino , DC1333A.ino , DC809A.ino , DC1466.ino , DC1678A.ino , DC2025A.ino , DC1703A.ino , DC1534A.ino , DC579A.ino , DC1096B.ino

### - s -

- SUCCEED : DC2313A.ino

### - u -

- unity : DC1410AB.ino , DC1410AA.ino

### - w -

- WRITE_PROTECTED : DC2313A.ino