| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - a -

- a_codes : ax
- ac_on_time_overflow : LTC3335_ALARM_TYPE
- ADC_Isense_I2C_address_ : EasySMU
- ADC_Vsense_I2C_address_ : EasySMU
- addr : LTC4155_chip_cfg_t
- address : tRailDef
- address_ : LT_PMBusDevice
- alarm_trip : LTC3335_ALARM_TYPE
- alert : eeprom_data_union::data_struct_type
- alert1 : eeprom_data_union::data_struct_type
- alert2 : eeprom_data_union::data_struct_type
- aux : cell_asic
- aux_channels : register_cfg
- aux_pec : pec_counter