| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

Here is a list of all struct and union fields with links to the structures/unions they belong to:

### - m -

- marginHigh() : LT_PMBus , LT_PMBusDevice , LT_PMBusRail
- marginHighAll() : LT_PMBus
- marginHighGlobal() : LT_PMBus
- marginLow() : LT_PMBus , LT_PMBusDevice , LT_PMBusRail
- marginLowAll() : LT_PMBus
- marginLowGlobal() : LT_PMBus
- marginOff() : LT_PMBus , LT_PMBusDevice , LT_PMBusRail
- marginOffAll() : LT_PMBus
- marginOffGlobal() : LT_PMBus
- max_adin_thresh : eeprom_data_union::data_struct_type
- max_delta_sense_thresh : eeprom_data_union::data_struct_type
- max_power_threshold : eeprom_data_union::data_struct_type
- max_speed_hz : i2c_desc , i2c_init_param , spi_desc , spi_init_param
- max_Vin_thresh : eeprom_data_union::data_struct_type
- maxSpeed_ : LT_PMBusDevice
- MeasureCurrent() : EasySMU
- measurement : table_coeffs
- MeasureTemperatureOfADCs() : EasySMU
- MeasureVoltage() : EasySMU
- MeasureVoltageCurrent() : EasySMU
- merge() : LT_PMBusRail
- metaDataType : t_RECORD_VARIABLE_META_DATA
- metaHeader : t_RECORD_META_OEM_SERIAL_NUMBER , t_RECORD_META_SET_GLOBAL_BASE_ADDRESS
- mfr_iin_peak_p0 : LT_3883FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3883
- mfr_iout_peak_p0 : LT_3880FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3880 , LT_3882FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3882 , LT_3883FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3883 , LT_3887FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3887
- mfr_iout_peak_p1 : LT_3880FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3880 , LT_3882FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3882 , LT_3887FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3887
- mfr_special_id : LT_3882FaultLog::FaultLogPreambleLtc3882 , LT_3887FaultLog::FaultLogPreambleLtc3887
- mfr_status2 : LT_2977FaultLog::ChanStatus , LT_2977FaultLog::VoutData
- mfr_temperature_1_peak_p0 : LT_3880FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3880
- mfr_temperature_1_peak_p1 : LT_3880FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3880
- mfr_vin_peak : LT_3880FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3880 , LT_3882FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3882 , LT_3883FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3883 , LT_3887FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3887
- mfr_vout_peak_p0 : LT_3880FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3880 , LT_3882FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3882 , LT_3883FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3883 , LT_3887FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3887
- mfr_vout_peak_p1 : LT_3880FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3880 , LT_3882FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3882 , LT_3887FaultLog::FaultLogTelemetrySummaryLtc3887
- min : LT_2974FaultLog::Peak16Words , LT_2974FaultLog::Peak5_11Words , LT_2975FaultLog::Peak16Words , LT_2975FaultLog::Peak5_11Words , LT_2977FaultLog::Peak16Words , LT_2977FaultLog::Peak5_11Words , LT_2978FaultLog::Peak16Words , LT_2978FaultLog::Peak5_11Words
- min_adin_thresh : eeprom_data_union::data_struct_type
- min_delta_sense_thresh : eeprom_data_union::data_struct_type
- min_power_threshold : eeprom_data_union::data_struct_type
- min_Vin_thresh : eeprom_data_union::data_struct_type
- mode : spi_desc , spi_init_param
- model_ : LT_PMBusDevice
- multiphase : tRailDef
- mux_fail : st
- mux_state : eeprom_data_union::data_struct_type