| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - f -

- F_CPU : LT_I2C.cpp
- FAILURE : LT_PMBus.h , record_type_basic_definitions.h , platform_drivers.h , LT_SMBus.h
- FALSE : LT3965.h
- FAST : LTC2492_original.h
- FILE_TEXT_LINE_MAX : LT_FaultLog.h , Part Number/3000/3800/3882/faultlog/faultlog.ino , Part Number/3000/3800/3883/faultlog/faultlog.ino , Part Number/2000/2900/2974/faultlog/faultlog.ino , Part Number/3000/3800/3887/faultlog/faultlog.ino , User Contributed/DC1962C/faultlog/faultlog.ino , Part Number/2000/2900/2975/faultlog/faultlog.ino , Part Number/2000/2900/2977/faultlog/faultlog.ino , Part Number/2000/2900/2978/faultlog/faultlog.ino , Part Number/2000/2900/2980/faultlog/faultlog.ino , Part Number/2000/2900/2987/faultlog/faultlog.ino , Part Number/3000/3800/3880/faultlog/faultlog.ino
- fixed : LT1054_voltage_mode_buck_DC_ctrl.ino
- fl32_exp_bias : LT_PMBusMath.cpp
- fl32_exp_mask : LT_PMBusMath.cpp
- fl32_exp_width : LT_PMBusMath.cpp
- fl32_mant_mask : LT_PMBusMath.cpp
- fl32_mant_width : LT_PMBusMath.cpp
- fl32_max_exp : LT_PMBusMath.cpp
- fl32_max_p_exp : LT_PMBusMath.cpp
- fl32_NaN_exp : LT_PMBusMath.cpp
- fl32_sign_mask : LT_PMBusMath.cpp
- fl32_width : LT_PMBusMath.cpp
- float_current_source_setting_equation : EasySMU.cpp
- FLOATING : LTC2442_Datalogger.ino
- FONT5X7_H : glcdfont.c
- FOUND_SIZE : LT_SMBusBase.cpp
- FRAME_H : onoffbutton.ino , onoffbutton_breakout.ino
- FRAME_W : onoffbutton.ino , onoffbutton_breakout.ino
- FRAME_X : onoffbutton_breakout.ino , onoffbutton.ino
- FRAME_Y : onoffbutton.ino , onoffbutton_breakout.ino
- FT6206_ADDR : Adafruit_FT6206.h
- FT6206_DEFAULT_THRESSHOLD : Adafruit_FT6206.h
- FT6206_G_FT5201ID : Adafruit_FT6206.h
- FT6206_NUM_X : Adafruit_FT6206.h
- FT6206_NUM_Y : Adafruit_FT6206.h
- FT6206_REG_CALIBRATE : Adafruit_FT6206.h
- FT6206_REG_CHIPID : Adafruit_FT6206.h
- FT6206_REG_FACTORYMODE : Adafruit_FT6206.h
- FT6206_REG_FIRMVERS : Adafruit_FT6206.h
- FT6206_REG_MODE : Adafruit_FT6206.h
- FT6206_REG_NUMTOUCHES : Adafruit_FT6206.h
- FT6206_REG_POINTRATE : Adafruit_FT6206.h
- FT6206_REG_THRESHHOLD : Adafruit_FT6206.h
- FT6206_REG_VENDID : Adafruit_FT6206.h
- FT6206_REG_WORKMODE : Adafruit_FT6206.h