| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - t -

- tc_raw : LTC2492_Thermocouple_Meter.ino
- TEb_val : DC2364A.ino
- temp_codes : DC1652A.ino , DC1651A.ino
- terminator : Serial_EEPROM_Test.ino
- tft : graphicstest.ino , onoffbutton.ino , onoffbutton_breakout.ino , spitftbitmap.ino , CapTouchPaint.ino , touchpaint.ino , breakouttouchpaint.ino
- timeout : DC1716A.ino , DC1012A_B.ino , EVAL-AD7124-8.ino
- TOTAL_IC : DC1651A.ino , DC1652A.ino , DC2350AB.ino , DC1894.ino , DC1942.ino , DC2515.ino , DC2259.ino , DC2350AA.ino
- ts : breakouttouchpaint.ino , onoffbutton.ino , onoffbutton_breakout.ino , touchpaint.ino , touchScreen.ino
- two_x_mode : DC1410AA.ino , DC1009AA.ino , DC1012AA.ino , LTC2492_Panel_Meter.ino , DC1011AA.ino , DC742A.ino , DC1490.ino
- tx_cfg : DC1894.ino , DC1652A.ino , DC1651A.ino , DC1942.ino