| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - i -

- i2cbus() : LT_SMBus , LT_SMBusBase
- immediateOff() : LT_PMBus , LT_PMBusRail
- immediateOffGlobal() : LT_PMBus
- Init() : EasySMU_IOpanel
- initButton() : Adafruit_GFX_Button
- invertDisplay() : Adafruit_GFX , Adafruit_ILI9341
- isController() : LT_PMBusRail
- isLtc2974() : LT_PMBus
- isLtc2977() : LT_PMBus
- isLtc2978() : LT_PMBus
- isLtc297x() : LT_PMBus
- isMultiphase() : LT_PMBusRail
- IsPresent() : EasySMU
- isPressed() : Adafruit_GFX_Button
- isTouching() : TouchScreen
- isValidData() : LT_2974FaultLog::FaultLogLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogLtc2975 , LT_2977FaultLog::FaultLogLtc2977 , LT_2978FaultLog::FaultLogLtc2978