| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - u -

- UI_BUFFER_SIZE : UserInterface.h
- UNIPOLAR : LTC2642.h
- UP : LT3965.h
- USE_BLOCK_TRANSACTION : LT_SMBusBase.cpp
- USE_FAST_MATH : LT_PMBus.cpp
- USE_PEND : LT_PMBus.cpp , retention.ino
- USER_DATA_03 : LT_PMBus.h
- USER_DATA_04 : LT_PMBus.h , retention.ino
- USER_SEL_GRP1_COUNT : DC2574A_KIT.ino
- USER_SEL_GRP1_CYCLE_COUNT : DC2574A_KIT.ino
- USER_SEL_GRP2_COUNT : DC2574A_KIT.ino
- USER_SEL_GRP2_CYCLE_COUNT : DC2574A_KIT.ino
- USERGROUPCYCLETIMERRELOAD : DC2574A_KIT.ino
- UT_FAULT_LIMIT : LT_PMBus.h
- UT_WARN_LIMIT : LT_PMBus.h