| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - b -

- B_PIN : DC1410AB.ino , DC1410AA.ino
- BMS_IC : DC2259.ino , DC2350AA.ino , DC2515.ino , DC2350AB.ino
- board_option : DC1976A.ino , DC1558_DC1808.ino
- BUILD_1X_2X_COMMAND : LTC2492_Panel_Meter.ino , DC742A.ino , DC1490.ino , DC1009AA.ino , DC1011AA.ino , DC1012AA.ino
- BUILD_COMMAND_DIFF : _24xx_iso_spi_poll.ino , LTC2492_Panel_Meter.ino , DC682A.ino , DC806A.ino , DC1186A.ino , DC1337A.ino , DC571A.ino , DC742A.ino , DC1009AA.ino , DC1011AB.ino , DC1012A_B.ino , DC1011AA.ino , DC1012AA.ino , _24xx_iso_spi_delay.ino
- BUILD_COMMAND_SINGLE_ENDED : DC1009AA.ino , LTC2492_Panel_Meter.ino , DC682A.ino , DC806A.ino , DC1444A.ino , DC1337A.ino , DC571A.ino , DC742A.ino , DC1012AA.ino , DC1011AB.ino , DC1011AA.ino , DC1012A_B.ino , _24xx_iso_spi_delay.ino , DC1186A.ino , _24xx_iso_spi_poll.ino
- BUILD_COMMAND_SINGLE_ENDED_COM7 : DC806A.ino
- BUILD_FREQ_REJ_COMMAND : DC1009AA.ino
- BUILD_OSR_COMMAND : DC742A.ino
- BUTTON_PIN : Synth.ino , Precision_Voltage_Source.ino
- by : LTC2492_Thermocouple_Meter.ino
- byte_to_hex_buffer : DC2515.ino , DC2350AA.ino , DC590_subset.ino , DC590B_enhanced.ino , DC2430A.ino , DC2259.ino , DC2350AB.ino , DC590B.ino
- byteReceived : DC2364A.ino
- byteSend : DC2364A.ino