| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - m -

- math : DC2875A.ino , DC2675A.ino , DC2022A.ino , DC2382.ino , DC1978.ino
- math_ : LT_PMBusMath.cpp , LT_PMBusMath.h
- MCAL : DC2515.ino
- MEASURE_AUX : DC2515.ino , DC2259.ino , DC2350AA.ino , DC2350AB.ino
- MEASURE_CELL : DC2350AB.ino , DC2515.ino , DC2259.ino , DC2350AA.ino
- MEASURE_STAT : DC2515.ino , DC2259.ino , DC2350AA.ino , DC2350AB.ino
- MEASUREMENT_LOOP_TIME : DC2515.ino , DC2259.ino , DC2350AA.ino , DC2350AB.ino
- MHz : Synth.ino
- MISO_TIMEOUT : DC939A.ino , DC1011AB.ino , DC934A.ino , Audio_Spectrum_Analyzer.ino , _24xx_iso_spi_poll.ino , _24xx_iso_spi_delay.ino , DC746A.ino , DC571A.ino , DC742A.ino
- mixer_1_output : LTC5566.cpp , LTC5556.cpp
- mixer_1_value : LTC5566.cpp , LTC5556.cpp
- mixer_2_output : LTC5556.cpp , LTC5566.cpp
- mixer_2_value : LTC5566.cpp , LTC5556.cpp
- MODE485_val : DC2364A.ino
- my_ad7124 : EVAL-AD7124-8.ino
- my_ad7124_regs : EVAL-AD7124-8.ino
- MY_LSB : vmClock.ino
- MY_OFF : vmClock.ino