| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - i -

- i : DC2430A.ino , DC590B.ino , DC590B_enhanced.ino
- i2c_address : LTM9100.h , DC1012A_B.ino , DC1012AA.ino , DC1444A.ino , DC1558_DC1808.ino , DC1976A.ino , DC1337A.ino , DC2423A.ino , Serial_EEPROM_Test.ino , DC1716A.ino
- i2c_auxiliary_mode : DC590B.ino , DC590B_enhanced.ino , DC590_subset.ino , DC2430A.ino
- i2c_mode : DC590_subset.ino , DC2430A.ino , DC590B.ino , DC590B_enhanced.ino
- i2c_params : CN-0413.ino , EVAL-AD5933.ino , EVAL-AD5686R.ino , EVAL-AD5696R.ino , EVAL-ADT7420.ino
- i2cbus : sandbox.ino
- ICP_RTLI_Root : main_record_processor.h
- icpFile : nvm.cpp
- id : rail_logger.ino
- id_string : DC590B.ino , DC590B_enhanced.ino , DC2430A.ino
- id_string_size : Serial_EEPROM_Test.ino
- ignore_records : main_record_processor.cpp
- index : device_logger.ino
- init_params : CN-0413.ino , EVAL-AD5933.ino , EVAL-AD5696R.ino , EVAL-AD7124-8.ino , EVAL-ADT7420.ino , EVAL-AD5686R.ino
- input : DC2218A.ino
- inputByte_0 : DC2218A.ino
- inputByte_1 : DC2218A.ino
- inputByte_2 : DC2218A.ino
- inputByte_3 : DC2218A.ino
- inputByte_4 : DC2218A.ino
- int_data : Serial_EEPROM_Test.ino
- integral : LT1054_voltage_mode_buck.ino , LT1054_voltage_mode_buck_DC_ctrl.ino
- internalCLK : DC2156.ino
- interruptPin : DC2222_interrupt_driven_read.ino
- interval : DC2218A.ino
- IOpanel : EasySMU_Run.ino
- ISOSPI_DIR : DC2515.ino
- ISR_flag : DC2839A.ino
- ISR_prompt_flag : DC2839A.ino
- ith : DC2155A.ino
- ith_dec : DC2155A.ino
- ith_vals : DC2155A.ino
- ith_vals_hex : DC2155A.ino