| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - c -

- CELL_CH_TO_CONVERT : DC2515.ino , DC2259.ino , DC2350AB.ino , DC2350AA.ino
- cell_codes : DC1942.ino , DC1651A.ino , DC1652A.ino , DC1894.ino
- cfg : DC1674A.ino
- chaddr : CN0416_capitalizer.ino , CN0416_echo_node.ino
- channel : DC1444A.ino , DC2155A.ino , device_logger.ino
- CHANNEL_ARRAY : LTC2442_Datalogger.ino
- channel_gain : DC1410AB.ino , DC1410AA.ino
- channel_read_delay : LTC2442_Datalogger.ino
- chip : DC1674A.ino
- cj_raw : LTC2492_Thermocouple_Meter.ino
- cj_temp : LTC2492_Thermocouple_Meter.ino
- cj_voltage : LTC2492_Thermocouple_Meter.ino
- CLK_DIVIDER : DC2024A.ino
- CLK_FREQ : DC2156.ino
- COMMAND_DIFF : DC2071AA.ino
- COMMAND_SINGLE_ENDED : DC2071AA.ino
- comp_config : DC2155A.ino
- compare_reg : DC2839A.ino
- configuration_bits : DC2094A.ino
- connected : EVAL-AD5933.ino , EVAL-AD5686R.ino , EVAL-AD5696R.ino , EVAL-ADT7420.ino , CN-0413.ino
- control_byte : DC1304A_B.ino , DC1304A_A.ino
- crc15Table : LTC68042.h , LTC68041.h
- ctp : CapTouchPaint.ino
- current : DC2343A.ino
- current_lsb : DC998A.ino
- current_millis : DC2839A.ino
- current_refresh_time_last : DC2343A.ino
- currentcolor : CapTouchPaint.ino , touchpaint.ino , breakouttouchpaint.ino
- currentread : DC2218A.ino