| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - r -

- read() : LT_2974FaultLog , LT_2975FaultLog , LT_2977FaultLog , LT_2978FaultLog , LT_3880FaultLog , LT_3882FaultLog , LT_3883FaultLog , LT_3887FaultLog , LT_FaultLog
- readAlert() : LT_SMBus , LT_SMBusBase
- readBlock() : LT_SMBus , LT_SMBusBase , LT_SMBusGroup
- readBlockData() : LT_I2CBus
- readBlockDataPec() : LT_I2CBus
- readByte() : LT_I2CBus , LT_SMBus , LT_SMBusBase , LT_SMBusGroup
- readByteData() : LT_I2CBus
- ReadCalibration() : EasySMU
- readCmlStatusByte() : LT_PMBus
- readcommand8() : Adafruit_ILI9341
- readData() : Adafruit_FT6206
- readdata() : Adafruit_ILI9341
- readDutyCycle() : LT_PMBus , LT_PMBusDevice , LT_PMBusRail
- readEfficiency() : LT_PMBusRail
- readExternalTemperature() : LT_PMBus , LT_PMBusDevice , LT_PMBusRail
- readIin() : LT_PMBus , LT_PMBusDevice , LT_PMBusRail
- readInputStatusByte() : LT_PMBus
- readInternalTemperature() : LT_PMBus , LT_PMBusDevice , LT_PMBusRail
- readIout() : LT_PMBus , LT_PMBusDevice , LT_PMBusRail
- readIoutStatusByte() : LT_PMBus
- readIoutWithPage() : LT_PMBus
- readIoutWithPagePlus() : LT_PMBus
- readItemp() : LT_PMBus
- readMfrFaultLogStatusByte() : LT_FaultLog , LT_PMBus
- readMfrPads() : LT_PMBus
- readMfrSpecialId() : LT_PMBus , LT_PMBusDevice , LT_PMBusRail
- readMfrStatusByte() : LT_FaultLog , LT_PMBus
- readModel() : LT_PMBus
- readOtemp() : LT_PMBus
- readOtempWithPage() : LT_PMBus
- readOtempWithPagePlus() : LT_PMBus
- readPhaseBalance() : LT_PMBusRail
- readPin() : LT_PMBus , LT_PMBusDevice , LT_PMBusRail
- readPmbusRevision() : LT_PMBus
- readPout() : LT_PMBus , LT_PMBusDevice , LT_PMBusRail
- readPoutWithPage() : LT_PMBus
- readPoutWithPagePlus() : LT_PMBus
- readRegister8() : Adafruit_FT6206
- readRevision() : LT_PMBus
- readStatusByte() : LT_PMBus
- readStatusByteWithPage() : LT_PMBus
- readStatusByteWithPagePlus() : LT_PMBus
- readStatusCml() : LT_PMBus
- readStatusWord() : LT_PMBus , LT_PMBusDevice , LT_PMBusRail
- readStatusWordWithPage() : LT_PMBus
- readStatusWordWithPagePlus() : LT_PMBus
- readTemperatureStatusByte() : LT_PMBus
- readTransient() : LT_PMBusRail
- readVin() : LT_PMBus , LT_PMBusDevice , LT_PMBusRail
- readVout() : LT_PMBus , LT_PMBusDevice , LT_PMBusRail
- readVoutStatusByte() : LT_PMBus
- readVoutWithPage() : LT_PMBus
- readVoutWithPagePlus() : LT_PMBus
- readWord() : LT_SMBus , LT_SMBusBase , LT_SMBusGroup
- readWordData() : LT_I2CBus
- release() : LT_2974FaultLog , LT_2975FaultLog , LT_2977FaultLog , LT_2978FaultLog , LT_3880FaultLog , LT_3882FaultLog , LT_3883FaultLog , LT_3887FaultLog , LT_FaultLog
- requestFrom() : LT_TwoWire
- reset() : LT_PMBus
- ResetCalibration() : EasySMU
- resetGlobal() : LT_PMBus
- RestoreFactoryCalibration() : EasySMU
- restoreFromNvm() : LT_PMBus
- restoreFromNvmAll() : LT_PMBus
- restoreFromNvmGlobal() : LT_PMBus