| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - g -

- get() : LT_2974FaultLog , LT_2975FaultLog , LT_2977FaultLog , LT_2978FaultLog , LT_3880FaultLog , LT_3882FaultLog , LT_3883FaultLog , LT_3887FaultLog
- getAddress() : LT_PMBusDevice , LT_PMBusRail
- getAddresses() : LT_SMBusARA
- getBinary() : LT_2974FaultLog , LT_2975FaultLog , LT_2977FaultLog , LT_2978FaultLog , LT_3880FaultLog , LT_3882FaultLog , LT_3883FaultLog , LT_3887FaultLog , LT_FaultLog
- getBinarySize() : LT_2974FaultLog , LT_2975FaultLog , LT_2977FaultLog , LT_2978FaultLog , LT_3880FaultLog , LT_3882FaultLog , LT_3883FaultLog , LT_3887FaultLog , LT_FaultLog
- getBuffer() : GFXcanvas1
- getCapabilities() : LT_PMBusDevice , LT_PMBusDeviceLTC2974 , LT_PMBusDeviceLTC2975 , LT_PMBusDeviceLTC2977 , LT_PMBusDeviceLTC2978 , LT_PMBusDeviceLTC2980 , LT_PMBusDeviceLTC3880 , LT_PMBusDeviceLTC3882 , LT_PMBusDeviceLTC3883 , LT_PMBusDeviceLTC3886 , LT_PMBusDeviceLTC3887 , LT_PMBusDeviceLTM2987 , LT_PMBusDeviceLTM4675 , LT_PMBusDeviceLTM4676 , LT_PMBusDeviceLTM4677 , LT_PMBusRail
- getCmlStatusMask() : LT_PMBus
- getCRC() : LT_SMBus
- getCursorX() : Adafruit_GFX
- getCursorY() : Adafruit_GFX
- getDevices() : LT_PMBusDetect , LT_SMBusARA
- getFaultLog() : LT_PMBusDevice , LT_PMBusDeviceLTC2974 , LT_PMBusDeviceLTC2977 , LT_PMBusDeviceLTC2978 , LT_PMBusDeviceLTC2980 , LT_PMBusDeviceLTC3880 , LT_PMBusDeviceLTC3882 , LT_PMBusDeviceLTC3883 , LT_PMBusDeviceLTM2987 , LT_PMBusDeviceLTM4675 , LT_PMBusDeviceLTM4676 , LT_PMBusDeviceLTM4677
- getInputStatusMask() : LT_PMBus
- getIoutOc() : LT_PMBus
- getIoutOcWithPage() : LT_PMBus
- getIoutOcWithPagePlus() : LT_PMBus
- getIoutStatusMask() : LT_PMBus
- getLin16WordReverseVal() : LT_FaultLog
- getLin16WordVal() : LT_FaultLog
- getLin5_11WordReverseVal() : LT_FaultLog
- getLin5_11WordVal() : LT_FaultLog
- getMaxSpeed() : LT_PMBusDevice
- getMfrStatusMask() : LT_PMBus
- getNoPages() : LT_PMBusRail
- getNumPages() : LT_PMBusDevice , LT_PMBusDeviceLTC2974 , LT_PMBusDeviceLTC2975 , LT_PMBusDeviceLTC2977 , LT_PMBusDeviceLTC2978 , LT_PMBusDeviceLTC2980 , LT_PMBusDeviceLTC3880 , LT_PMBusDeviceLTC3882 , LT_PMBusDeviceLTC3883 , LT_PMBusDeviceLTC3886 , LT_PMBusDeviceLTC3887 , LT_PMBusDeviceLTM2987 , LT_PMBusDeviceLTM4675 , LT_PMBusDeviceLTM4676 , LT_PMBusDeviceLTM4677
- getNvmBlock() : LT_CommandPlusFaultLog , LT_EEDataFaultLog , LT_FaultLog
- getOtWarnLimit() : LT_PMBus
- getOtWarnLimitWithPage() : LT_PMBus
- getOtWarnLimitWithPagePlus() : LT_PMBus
- getPage() : LT_PMBus
- getPoint() : Adafruit_FT6206 , TouchScreen
- getRailAddress() : LT_PMBus
- getRails() : LT_PMBusDetect , LT_PMBusDevice , LT_PMBusDeviceController , LT_PMBusDeviceManager
- getRawByteVal() : LT_FaultLog
- getRawWordReverseVal() : LT_FaultLog
- getRawWordVal() : LT_FaultLog
- getRotation() : Adafruit_GFX
- getSharedTime200us() : LT_FaultLog
- getSpareData0() : LT_PMBus
- getSpeed() : LT_I2CBus
- getTemp1Gain() : LT_PMBus
- getTemp1Offset() : LT_PMBus
- getTemperatureStatusMask() : LT_PMBus
- getTextBounds() : Adafruit_GFX
- getTimeInMs() : LT_FaultLog
- getType() : LT_PMBusDevice , LT_PMBusDeviceLTC2974 , LT_PMBusDeviceLTC2975 , LT_PMBusDeviceLTC2977 , LT_PMBusDeviceLTC2978 , LT_PMBusDeviceLTC2980 , LT_PMBusDeviceLTM2987
- getUserData03() : LT_PMBus
- getUserData04() : LT_PMBus
- getVout() : LT_PMBus
- getVoutOv() : LT_PMBus
- getVoutOvWithPage() : LT_PMBus
- getVoutOvWithPagePlus() : LT_PMBus
- getVoutStatusMask() : LT_PMBus
- getVoutUv() : LT_PMBus
- getVoutUvWithPage() : LT_PMBus
- getVoutUvWithPagePlus() : LT_PMBus
- GFXcanvas1() : GFXcanvas1