| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - l -

- last : GFXfont
- lastValidByte : LT_2974FaultLog::FaultLogLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogLtc2975 , LT_2977FaultLog::FaultLogLtc2977 , LT_2978FaultLog::FaultLogLtc2978
- lcd : EasySMU_IOpanel
- Length : tRecordHeader
- lo_byte : LT_FaultLog::Lin16Word , LT_FaultLog::Lin16WordReverse , LT_FaultLog::Lin5_11Word , LT_FaultLog::Lin5_11WordReverse , LT_FaultLog::RawWord , LT_FaultLog::RawWordReverse
- loops : LT_2974FaultLog::FaultLogLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogLtc2975 , LT_2977FaultLog::FaultLogLtc2977 , LT_2978FaultLog::FaultLogLtc2978
- lt : LT_3882FaultLog::FaultLogPreambleLtc3882 , LT_3887FaultLog::FaultLogPreambleLtc3887
- LT_byte : LT_union_float_4bytes , LT_union_int16_2bytes , LT_union_int32_4bytes , LT_union_int64_8bytes
- LT_float : LT_union_float_4bytes
- LT_int16 : LT_union_int16_2bytes
- LT_int32 : LT_union_int32_4bytes , LT_union_uint32_2uint16s
- LT_int64 : LT_union_int64_8bytes
- LT_uint16 : LT_union_int16_2bytes , LT_union_uint32_2uint16s
- LT_uint32 : LT_union_int32_4bytes , LT_union_uint32_2uint16s
- LT_uint64 : LT_union_int64_8bytes