| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - t -

- te0 : fourbytes
- te1 : fourbytes
- te2 : fourbytes
- te3 : fourbytes
- telemetryData : LT_2974FaultLog::FaultLogLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogLtc2975 , LT_2977FaultLog::FaultLogLtc2977 , LT_2978FaultLog::FaultLogLtc2978
- temp : LT_2977FaultLog::TempData
- temp0_peaks : LT_2974FaultLog::FaultLogPeaksLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogPeaksLtc2975
- temp1_peaks : LT_2974FaultLog::FaultLogPeaksLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogPeaksLtc2975
- temp2_peaks : LT_2974FaultLog::FaultLogPeaksLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogPeaksLtc2975
- temp3_peaks : LT_2974FaultLog::FaultLogPeaksLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogPeaksLtc2975
- temp_data : LT_2977FaultLog::FaultLogReadLoopLtc2977 , LT_2978FaultLog::FaultLogReadLoopLtc2978
- temp_data0 : LT_2974FaultLog::FaultLogReadLoopLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogReadLoopLtc2975
- temp_data1 : LT_2974FaultLog::FaultLogReadLoopLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogReadLoopLtc2975
- temp_data2 : LT_2974FaultLog::FaultLogReadLoopLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogReadLoopLtc2975
- temp_data3 : LT_2974FaultLog::FaultLogReadLoopLtc2974 , LT_2975FaultLog::FaultLogReadLoopLtc2975
- temp_peaks : LT_2977FaultLog::FaultLogPeaksLtc2977 , LT_2978FaultLog::FaultLogPeaksLtc2978
- temperature : table_coeffs
- temperature_Iadc_code : EasySMU::eeprom_data_union::data_struct_type
- temperature_Vadc_code : EasySMU::eeprom_data_union::data_struct_type
- textbgcolor : Adafruit_GFX
- textcolor : Adafruit_GFX
- textsize : Adafruit_GFX
- thsd : st
- timeout_in_ms : t_RECORD_PMBUS_POLL_READ_BYTE_UNTIL_ACK
- toggle_word : eeprom_data_union::data_struct_type
- touchp : EasySMU_IOpanel
- tx_data : ic_register
- type : gpio_desc , i2c_desc , i2c_init_param , spi_desc , spi_init_param