| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - v -

- values : DC2218A.ino
- var1 : DoxygenExample.ino
- var2 : DoxygenExample.ino
- vbat : DC2343A.ino
- verification_in_progress : main_record_processor.cpp
- vin_cal : LTC2492_Thermocouple_Meter.ino
- voltage : DC2289AA.ino
- voltage_fullscale : DC2024A.ino
- volts : Precision_Voltage_Source.ino
- vout : LT1054_voltage_mode_buck.ino , LT1054_voltage_mode_buck_DC_ctrl.ino
- VREF : DC2222AC.ino
- vref : LTC2492_Thermocouple_Meter.ino
- VREF : DC2222AB.ino , DC2222_interrupt_driven_read.ino