| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - f -

- fade : DC2218A.ino
- faultLog2974 : Part Number/2000/2900/2974/faultlog/faultlog.ino , User Contributed/DC1962C/faultlog/faultlog.ino
- faultLog2975 : Part Number/2000/2900/2975/faultlog/faultlog.ino
- faultLog2977 : Part Number/2000/2900/2977/faultlog/faultlog.ino , User Contributed/DC1962C/faultlog/faultlog.ino
- faultLog2977_a : Part Number/2000/2900/2987/faultlog/faultlog.ino , Part Number/2000/2900/2980/faultlog/faultlog.ino
- faultLog2977_b : Part Number/2000/2900/2980/faultlog/faultlog.ino , Part Number/2000/2900/2987/faultlog/faultlog.ino
- faultLog2978 : Part Number/2000/2900/2978/faultlog/faultlog.ino
- faultLog3880 : Part Number/3000/3800/3880/faultlog/faultlog.ino , User Contributed/DC1962C/faultlog/faultlog.ino
- faultLog3882 : Part Number/3000/3800/3882/faultlog/faultlog.ino
- faultLog3883 : Part Number/3000/3800/3883/faultlog/faultlog.ino
- faultLog3887 : Part Number/3000/3800/3887/faultlog/faultlog.ino
- FDRF : DC2515.ino , DC2350AA.ino , DC2350AB.ino
- feedback : LT1054_voltage_mode_buck.ino , LT1054_voltage_mode_buck_DC_ctrl.ino
- filt_flag : DC1410AB.ino , DC1410AA.ino
- filter_gain_settings : DC1304A_A.ino , DC1304A_B.ino
- filter_hp_settings : DC1304A_A.ino
- filter_lp_settings : DC1304A_A.ino , DC1304A_B.ino
- filter_noFunc_settings : DC1304A_B.ino
- First_Run : DC2609A.ino , DC1795A.ino , DC1649A.ino , DC2610A.ino , DC1846A.ino , DC1705C.ino , DC1954A.ino , DC1959A.ino , DC2248A.ino
- flagClear : DC2574A_KIT.ino
- flashLocation : nvm.cpp
- float_data : Serial_EEPROM_Test.ino
- fp : LTC2492_Thermocouple_Meter.ino
- freq_settings : DC1304A_B.ino
- full_output : LTC5556.cpp , LTC5566.cpp
- fullScale : DC2197.ino