| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - d -

- DATA_H : data.h
- DATALOG_DISABLED : DC2515.ino , DC2350AA.ino , DC2350AB.ino , DC2259.ino
- DATALOG_ENABLED : DC2350AA.ino , DC2350AB.ino , DC2515.ino , DC2259.ino
- DC1605_DAC_ADDRESS : DC1605B.ino
- DC1633_DAC_ADDRESS : DC1633B.ino
- DCP_DISABLED : LTC68041.h , LTC68042.h , LTC681x.h
- DCP_ENABLED : LTC68042.h , LTC681x.h , LTC68041.h
- DE : CN0416_capitalizer.ino , CN0416_echo_node.ino
- DE485_F232 : DC2364A.ino
- DEBUG_FLASH : nvm.cpp
- DEBUG_PARSE_DATA : hex_file_parser.cpp
- DEBUG_PRINT : main_record_processor.cpp
- DEBUG_PROCESSING : main_record_processor.cpp
- DEBUG_SILENT : main_record_processor.cpp
- DEC_BUTTON : LTC2492_Thermocouple_Meter.ino
- DELAY : Adafruit_ILI9341.cpp
- delay_EOC : _24xx_iso_spi_delay.ino
- DI : DC2364A.ino
- DIODE_AVERAGING_OFF : configuration_constants_LTC2986.h , configuration_constants_LTC2983.h , configuration_constants_LTC2984.h
- DIODE_AVERAGING_ON : configuration_constants_LTC2983.h , configuration_constants_LTC2984.h , configuration_constants_LTC2986.h
- DIODE_AVERAGING_ON_LSB : configuration_constants_LTC2983.h , configuration_constants_LTC2984.h , configuration_constants_LTC2986.h
- DIODE_CURRENT__10UA_40UA_80UA : configuration_constants_LTC2983.h , configuration_constants_LTC2984.h , configuration_constants_LTC2986.h
- DIODE_CURRENT__20UA_80UA_160UA : configuration_constants_LTC2983.h , configuration_constants_LTC2984.h , configuration_constants_LTC2986.h
- DIODE_CURRENT__40UA_160UA_320UA : configuration_constants_LTC2983.h , configuration_constants_LTC2984.h , configuration_constants_LTC2986.h
- DIODE_CURRENT__80UA_320UA_640UA : configuration_constants_LTC2983.h , configuration_constants_LTC2984.h , configuration_constants_LTC2986.h
- DIODE_CURRENT_LSB : configuration_constants_LTC2983.h , configuration_constants_LTC2984.h , configuration_constants_LTC2986.h
- DIODE_DIFFERENTIAL : configuration_constants_LTC2983.h , configuration_constants_LTC2984.h , configuration_constants_LTC2986.h
- DIODE_DIFFERENTIAL_LSB : configuration_constants_LTC2986.h , configuration_constants_LTC2983.h , configuration_constants_LTC2984.h
- DIODE_IDEALITY_FACTOR_LSB : configuration_constants_LTC2983.h , configuration_constants_LTC2984.h , configuration_constants_LTC2986.h
- DIODE_NUM_READINGS__2 : configuration_constants_LTC2984.h , configuration_constants_LTC2986.h , configuration_constants_LTC2983.h
- DIODE_NUM_READINGS__3 : configuration_constants_LTC2983.h , configuration_constants_LTC2984.h , configuration_constants_LTC2986.h
- DIODE_NUM_READINGS_LSB : configuration_constants_LTC2983.h , configuration_constants_LTC2984.h , configuration_constants_LTC2986.h
- DIODE_SINGLE_ENDED : configuration_constants_LTC2986.h , configuration_constants_LTC2984.h , configuration_constants_LTC2983.h
- DIRECT_ADC_CUSTOM__NO : configuration_constants_LTC2986.h
- DIRECT_ADC_CUSTOM__YES : configuration_constants_LTC2986.h
- DIRECT_ADC_CUSTOM_ADDRESS_LSB : configuration_constants_LTC2986.h
- DIRECT_ADC_CUSTOM_LENGTH_1_LSB : configuration_constants_LTC2986.h
- DIRECT_ADC_CUSTOM_LSB : configuration_constants_LTC2986.h
- DIRECT_ADC_CUSTOM_VALUES_LSB : configuration_constants_LTC2986.h
- DIRECT_ADC_DIFFERENTIAL : configuration_constants_LTC2984.h , configuration_constants_LTC2983.h , configuration_constants_LTC2986.h
- DIRECT_ADC_DIFFERENTIAL_LSB : configuration_constants_LTC2983.h , configuration_constants_LTC2986.h , configuration_constants_LTC2984.h
- DIRECT_ADC_SINGLE_ENDED : configuration_constants_LTC2984.h , configuration_constants_LTC2986.h , configuration_constants_LTC2983.h
- DISABLE_MINUS_999 : configuration_constants_LTC2986.h
- DISABLED : DC2350AA.ino , DC2350AB.ino , DC2515.ino , DC2259.ino
- DOWN : LT3965.h
- DPI : fontconvert.c
- DxMSB : LTC6950.h , LTC6951.h , LTC6948.h , LTC6953.h , LTC6952.h , LTC6947.h , LTC6946.h , LTC6954.h , LTC6945.h