| Linduino 1.3.0 Linear Technology Arduino-Compatible Demonstration Board

### - e -

- EasySMU_EEPROM_I2C_address_ : EasySMU
- eeprom : EasySMU
- enabled_ : EasySMU_IOpanel
- EnableSerialOutput : LCDKeypad
- eventId : t_RECORD_EVENT
- expectedDataByte : t_RECORD_PMBUS_READ_BYTE_EXPECT , t_RECORD_PMBUS_READ_BYTE_EXPECT_MASK_NOPEC , t_RECORD_PMBUS_READ_BYTE_EXPECT_NOPEC , t_RECORD_PMBUS_READ_BYTE_LOOP_MASK , t_RECORD_PMBUS_READ_BYTE_LOOP_MASK_NOPEC
- expectedDataWord : t_RECORD_PMBUS_READ_WORD_EXPECT , t_RECORD_PMBUS_READ_WORD_EXPECT_MASK_NOPEC , t_RECORD_PMBUS_READ_WORD_EXPECT_NOPEC , t_RECORD_PMBUS_READ_WORD_LOOP_MASK , t_RECORD_PMBUS_READ_WORD_LOOP_MASK_NOPEC