## GPIO Pin Connections

### GPIO block 0 and 1 pin assignments

PLA pin | GPIO input pin | GPIO output pin
--- | --- | ---
PLA Element 0 | SPM0 (P1.0) | SPM7 (P1.7)
PLA Element 1 | SPM1 (P1.1) | IRQ0 (P0.4)
PLA Element 2 | SPM2 (P1.2) | IRQ1 (P0.5)
PLA Element 3 | SPM3 (P1.3) | MRST (P0.6)
PLA Element 4 | SPM4 (P1.4) | SPM8 (P0.7)
PLA Element 5 | SPM5 (P1.5) | SPM9 (P2.0)
PLA Element 6 | SPM6 (P1.6) | WS (P2.1)
PLA Element 7 | COMP (P0.0) | RS (P2.2)
PLA Element 8 | AD0 (P3.0) | AD8 (P4.0)
PLA Element 9 | AD1 (P3.1) | AD9 (P4.1)
PLA Element 10 | AD2 (P3.2) | AD10 (P4.2)
PLA Element 11 | AD3 (P3.3) | AD11 (P4.3)
PLA Element 12 | AD4 (P3.4) | AD12 (P4.4)
PLA Element 13 | AD5 (P3.5) | AD13 (P4.5)
PLA Element 14 | AD6 (P3.6) | AD14 (P4.6)
PLA Element 15 | AD7 (P3.7) | AD15 (P4.7)

### GPIO clock pin assignments

PLA pin | GPIO input pin
--- | ---
GPIO clk 0 | IRQ1 (P0.5)
GPIO clk 1 | COMP (P0.0)
GPIO clk 2 | SPM8 (P0.7)

[Previous] [Top]