Designator Footprint               Mid X         Mid Y         Ref X         Ref Y         Pad X         Pad Y TB      Rotation Comment        

C1         CAP0603-3D             575mil     1125.5mil        575mil       1155mil        575mil       1155mil  T        270.00 0.47uF         
J1         SIP6-SOCKET2-LA-3D        320mil        925mil        320mil        675mil        320mil        675mil  T         90.00 PMOD Input     
J2         SIP6-HEADER-RA-LH-3D       1805mil        925mil       1805mil        675mil       1805mil        675mil  T         90.00 PMOD Output    
J3         SIP4                  1805mil       1525mil       1805mil       1375mil       1805mil       1375mil  T         90.00 I2C PORT (DNP) 
R1         0603                  1495mil        943mil       1495mil        915mil       1495mil        915mil  T         90.00 DNP            
R2         0603                  1555mil        838mil       1555mil        810mil       1555mil        810mil  T         90.00 DNP            
TP1        TP-3D                  640mil        125mil        640mil        125mil        640mil        125mil  T          0.00 TP             
TP2        TP-3D                 1360mil        125mil       1360mil        125mil       1360mil        125mil  T          0.00 TP             
TP4        TP-3D                 1120mil        125mil       1120mil        125mil       1120mil        125mil  T          0.00 TP             
TP3        TP-3D                  880mil        125mil        880mil        125mil        880mil        125mil  T          0.00 TP             
U1         TDFN2X2-8PIN0.5pBURN       1045mil       1100mil       1045mil       1100mil    1015.45mil        980mil  T         90.00 DS28C16 8P TDFN 2x2 Socket
J4         SIP2                  1570mil        460mil       1620mil        460mil       1620mil        460mil  T        180.00 Extra Port (DNP)

