<Vers> 3.6.8
<Tabs> 1, #FFFDF5E6, New Tab 1
<Summ> 0, 0, 24, #FF000000, #00FFFFFF
<BPrt> Converter, 1, 900, 450, ADP1074-based Active Clamp Flyback
	Color   : #FFFFDAB9
	Width   : 240
	Height  : 130
	ZIndex  : 1
	VisType : 1
<Term> Input, 1
<Term> Output, 1
	Vout    : 60
	VoutMin : 30
	VoutMax : 60
	IoutMax : 2
<BPrt> Load, 5, 1420, 455, 30-60V, 60W Output
	Color   : #FFFFB6C1
	Width   : 120
	Height  : 120
	VisType : 2
<Term> Input, 1
	Ipeak   : 1
<BPrt> Power, 13, 750, 485, 48 V Input
	Color   : #00FFFFFF
	Width   : 80
	Height  : 60
	VisType : 1
<Term> Output, 1
	Vout    : 48
<BPrt> LDO, 18, 830, 290, LT3062
	Color   : #FFBDB76B
	Width   : 120
	Height  : 70
	PartNumb: LT3062
	SizeZ   : 0.75
	VisType : 1
<Term> Input, 1
	VinMin  : 1.6
	VinMax  : 45
<Term> Output, 1
	Vout    : 12
	VoutMax : 40
	Dropout : 0.3
	IoutMin : 0
	IoutMax : 0.2
<BPrt> LDO, 20, 1095, 290, LT3062
	Color   : #FFBDB76B
	Width   : 120
	Height  : 70
	PartNumb: LT3062
	SizeZ   : 0.75
	VisType : 1
<Term> Input, 1
	VinMin  : 1.6
	VinMax  : 45
<Term> Output, 1
	Vout    : 12
	VoutMax : 40
	Dropout : 0.3
	IoutMin : 0
	IoutMax : 0.2
<BPrt> Net, 22, 710, 240, Primary Aux Winding
	Color   : #00FFFFFF
	Width   : 180
	Height  : 40
<Term> Aux, 1
<BPrt> Net, 26, 980, 240, Secondary Aux Winding
	Color   : #00FFFFFF
	Width   : 180
	Height  : 40
<Term> Aux, 1
<Symb> Line, 16, 1000, 295, 9,0, 0,484
	ZIndex  : -2
	Color   : #FF008000
	Dash    : 5 2
<Symb> Line, 16, 1035, 295, 9,0, 0,484
	ZIndex  : -2
	Color   : #FF008000
	Dash    : 5 2
<Symb> Rectangle, 30, 1225, 590, 130,85, 0,0
<Symb> Label, 31, 1236, 611, 0,0, 0,0
	Color   : #FF000000
	Thicknss: 24
	Comments: LTC7106
<Symb> Line, 33, 1289, 516, 0,75, 1,0
	Color   : #FF000000
	Thicknss: 6
<Symb> Line, 34, 1075, 577, 0,0, 0,65
	Color   : #FF000000
	Thicknss: 6
<Symb> Line, 35, 1074, 639, 0,0, 155,0
	Color   : #FF000000
	Thicknss: 6
<Symb> Label, 36, 1183, 681, 0,0, 0,0
	Color   : #FF0000FF
	Thicknss: 14
	Comments: PMBus Controller for Vout Adjust
<Symb> Label, 36, 803, 361, 0,0, 0,0
	Color   : #FF0000FF
	Thicknss: 14
	Comments: Primary Auxiliary Supply
<Symb> Label, 36, 1058, 361, 0,0, 0,0
	Color   : #FF0000FF
	Thicknss: 14
	Comments: Secondary Auxiliary Supply
<Symb> Label, 36, 1293, 516, 62,59, 0,0
	Color   : #FF0000FF
	Thicknss: 14
	Comments: Resistor Divider Vsense
<Wire> 7, 6
	ZIndex  : -1
	STermPID: 1
	STermTyp: Output
	STermNum: 1
	ETermPID: 5
	ETermTyp: Input
	ETermNum: 1
	SWires  : 25
	Points  : (1140,515)(1420,515)
<Wire> 15, 14
	ZIndex  : -1
	STermPID: 13
	STermTyp: Output
	STermNum: 1
	ETermPID: 1
	ETermTyp: Input
	ETermNum: 1
	EWires  : 19
	Points  : (830,515)(900,515)
<Wire> 19, 14
	ZIndex  : -1
	STermPID: 18
	STermTyp: Output
	STermNum: 1
	ETermPID: 1
	ETermTyp: Input
	ETermNum: 1
	EWires  : 15
	Points  : (950,325)(980,325)(980,515)(900,515)
<Wire> 24, 23
	ZIndex  : -1
	STermPID: 22
	STermTyp: Aux
	STermNum: 1
	ETermPID: 18
	ETermTyp: Input
	ETermNum: 1
	Points  : (800,280)(800,325)(830,325)
<Wire> 25, 6
	ZIndex  : -1
	STermPID: 20
	STermTyp: Output
	STermNum: 1
	ETermPID: 1
	ETermTyp: Output
	ETermNum: 1
	EWires  : 7
	Points  : (1215,325)(1245,325)(1245,420)(1095,420)(1095,515)(1140,515)
<Wire> 28, 27
	ZIndex  : -1
	STermPID: 26
	STermTyp: Aux
	STermNum: 1
	ETermPID: 20
	ETermTyp: Input
	ETermNum: 1
	Points  : (1070,280)(1070,325)(1095,325)
